
**ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ**

1. **При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между столами с видеомониторами может быть не менее 2 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов – не менее 1,2 м.**
2. **Рабочие места с ПЭВМ в помещениях с источниками вредных производственных факторов должны размещаться в изолированных кабинах с организованным воздухообменом.**
3. **Рабочие места с ПЭВМ при выполнении творческой работы, требующей значительного умственного напряжения или высокой концентрации внимания, рекомендуется изолировать друг от друга перегородками высотой 1,5 – 2 м.**
4. **Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на расстоянии 600 – 700 мм, не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков и символов.**
5. **Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное размещение на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его количества и конструктивных особенностей, характера выполняемой работы. При этом допускается использование рабочих столов различных конструкций, отвечающих современным требованиям эргономики. Поверхность рабочего стола должна иметь коэффициент отражения 0,5 – 0, 7.**
6. **Рабочий стул должен быть подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона спинки и сиденья, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию.**